From 0000000000000000000000000000000000000000 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alisher Alikhodjaev <alisher@google.com>
Date: Tue, 2 May 2023 14:20:57 -0700
Subject: [PATCH] OOBW in rw_i93_send_to_upper()

Bug: 271849189
Test: tag r/w
(cherry picked from https://googleplex-android-review.googlesource.com/q/commit:dc9d09e1698725712628d394bf9be4c9003579e8)
Merged-In: I1d55954e56a3f995f8dd48bf484fe9fce02b2ed1
Change-Id: I1d55954e56a3f995f8dd48bf484fe9fce02b2ed1
---
 src/nfc/tags/rw_i93.cc | 9 +++++++++
 1 file changed, 9 insertions(+)

diff --git a/src/nfc/tags/rw_i93.cc b/src/nfc/tags/rw_i93.cc
index acf28a6..232a4dd 100644
--- a/src/nfc/tags/rw_i93.cc
+++ b/src/nfc/tags/rw_i93.cc
@@ -507,6 +507,15 @@ void rw_i93_send_to_upper(NFC_HDR* p_resp) {
     case I93_CMD_GET_MULTI_BLK_SEC:
     case I93_CMD_EXT_GET_MULTI_BLK_SEC:
 
+      if (UINT16_MAX - length < NFC_HDR_SIZE) {
+        rw_data.i93_cmd_cmpl.status = NFC_STATUS_FAILED;
+        rw_data.i93_cmd_cmpl.command = p_i93->sent_cmd;
+        rw_cb.tcb.i93.sent_cmd = 0;
+
+        event = RW_I93_CMD_CMPL_EVT;
+        break;
+      }
+
       /* forward tag data or security status */
       p_buff = (NFC_HDR*)GKI_getbuf((uint16_t)(length + NFC_HDR_SIZE));
 
